Как защитить древесину от гниения, грибов и насекомых

Древесина и изделия из нее подвержены гниению и разрушению различными грибками и насекомыми.

Гниение является следствием воздействия на древесину переменной влажности и сырости. Намокшее, но своевременно высушенное дерево не загниёт. Сырость в помещении может быть обусловлена также протеканием кровли и трубопроводов водо- и теплоснабжения. Часто загнивание происходит оттого, что деревянные изделия изготовляют из недостаточно сухой древесины, а условия их эксплуатации, использования способствовали длительному сохранению имеющейся в них влаги.

Влажная древесина - идеальная среда для размножения древесных грибов: домового, коричневого бородавчатого, белого и порового, "еловой губки" и др. Наиболее опасен из них т. н. домовый гриб. Он поражает любую древесину и изделия из НЕЕ, пронизывает каменные стены, образуя грибницы метровой длины. Поражённая ломовым грибом древесина теряет прочность, окрашивается в коричневый цвет и рассыпается на мелкие кусочки.

Коричневый бородавчатый, или подвальный, гриб паразитирует в основном на деревянных изделиях, находящихся под открытым небом. Древесина, заражённая подвальным грибом, имеет коричневый цвет и, разрушаясь, рассыпается на мелкие кусочки.

Белый поровый гриб поражает изделия исключительно из древесины хвойных пород. Характер разрушения и вид разрушенной древесины такие же, как и при поражении домовым грибом.

"Еловая губка" поражает изделия из хвойных пород с повышенным содержанием влаги. Она разрушает древесину изнутри, и когда выступит на поверхность изделия в виде красно-рыжих полос или пятен, то чаще всего бывает уже поздно что-либо предпринять для спасения поражённого изделия.

"Синяя древесина" - результат жизнедеятельности деревоокрашивающих грибов. Как правило, синеет прежде всего заболонь сосны и др. хвойных пород. Деревоокрашивающие грибы очень быстро растут и способны поразить штабель древесины в течение нескольких часов. О влиянии синевы на прочность древесины мнения специалистов расходятся.

Из всех насекомых-вредителей самый распространённый и опасный - жук-усач (рыжий домовый, чёрный домовый, фиолетовый плоский). Самки этих жуков откладывают более сотни яиц в трещины деревянных изделий, главным образом из сосны. Из яиц появляются личинки длиной около 2 мм, которые проедают в древесине невидимые снаружи ходы. Подрастая, личинки могут достичь 30 мм в длину, пока не превратятся в куколок (по оценкам некоторых специалистов, это может произойти и через 10 лет после откладывания яиц). Вылупившись из куколки, жук-усач прогрызает ход наружу и покидает поражённый участок. Заражённая усачами древесина теряет прочность настолько, что если воткнуть в неё нож, то он войдёт без труда по самую рукоятку.

Жук-точильщик значительно меньше усача, но почти так же опасен для древесины. Его самка откладывает от 20 до 40 яиц в трещины в древесине преимущественно лиственных, реже хвойных пород, причём выбирает для этого главным образом уже поражённую древесину. Личинки жука-точильщика до окукливания в течение 1 -3 лет прогрызают в древесине хаотично ориентированные ходы (часто выходящие на поверхность), в результате чего мебель, например, может быть полностью разрушена всего за несколько лет.

Для борьбы с вредителями древесины применяют различные способы и среды на, которые условно можно подразделить на профилактические, конструктивные и химико-биологические. Важнейшее значение для защиты древесины имеет предварительная профилактическая обработка, направленная на устранение условий для развития вредителей. Основное профилактическое средство защиты как от гниения, так и от грибков - сушка древесины, лучше всего горячим воздухом. Деревянные изделия, периодически подвергающиеся увлажнению, защищают посредством пропитки их водоотталкивающим составом или нанесения водоизолирующего покрытия, например масляной краской. Хорошие результаты даёт рациональный выбор конструкции изделия, при которой древесина либо вовсе не увлажняется, будучи закрытой от дождя, снега и прочих осадков, либо, намокнув, не остаётся надолго сырой.

Иначе защищают древесину от поражения жуками, для которых сухая древесина - естественная среда обитания: в трещинах и порах сухого дерева они откладывают яйца, а вылупившиеся личинки годами разъедают сухую древесину. Наиболее уязвимы хвойные породы дерева; наименее поражаемая часть ствола - его сердцевина, особенно у лиственных пород деревьев. Хорошо защищает свежую древесину от вредителей восковое покрытие, нанесённое на поверхность заготовок сразу же после их острожки. Со временем, однако, высыхая, древесина трескается, в результате чего в ней образуется немало мест, подходящих для откладывания жуками яиц. Поэтому необходимо регулярно проверять состояние деревянных изделий, чтобы вовремя обнаружить поражённые места и начать борьбу с насекомыми.

Наиболее надёжно защищают древесину от заражения насекомыми покрытия, содержащие инсектициды - химические вещества, убивающие насекомых, их яйца (овициды) и личинки (ларвициды). Но инсектициды очень ядовиты и применять их в жилом помещении нельзя. Наименее ядовитым, но вполне действенным защитным средством является бура (боракс). Буру растворяют в горячей воде и кисточкой наносят на поверхность деревянного изделия. К сожалению, это покрытие легко вымывается. А потому древесину, обработанную бурой, следует защищать водоотталкивающим покрытием. Существуют невымываемые, но разбавляемые водой пропитки на основе буры, которые благодаря добавкам природных смол становятся водоустойчивыми.

Тем, кто хочет оставить древесину в первозданной красоте без применения покрытий, опасных для здоровья и окружающей среды, можно рекомендовать всю древесину, все деревянные изделия и детали в жилом помещении (мебель, деревянные перекрытия, игрушки, перила лестниц, полы) покрыть воском или воскосодержащей мастикой. Наружные деревянные фасады и балконы целесообразно обработать бурой и покрыть прозрачной плёнкой на основе естественных смол, а оконные рамы снаружи - алкидными лаками.

Приведённые выше средства могут предотвратить заражение древесины вредоносными грибами и насекомыми, но они не защищают уже поражённую древесину и изделия из неё.
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